| **Medición** | **Valor (V)** |
| --- | --- |
| 1 | 5.063 |
| 2 | 5.065 |
| 3 | 5.069 |
| 4 | 5.070 |
| 5 | 5.070 |
| 6 | 5.046 |
| 7 | 5.018 |
| 8 | 5.062 |
| 9 | 5.063 |
| 10 | 5.027 |
| **Promedio** | **5.0551** |
| **Ea** | **0.0551** |
| **Er** | **0.01102** |
| | **Medición** | **Valor (V)** | | --- | --- | | 1 | 3.354 | | 2 | 3.360 | | 3 | 3.300 | | 4 | 3.342 | | 5 | 3.301 | | 6 | 3.362 | | 7 | 3.294 | | 8 | 3.365 | | 9 | 3.320 | | 10 | 3.279 | | **Promedio** | **3.3277** | | **Ea** | **0.0277** | | **Er** | **8.39 × 10⁻³** | | **Medición** | **Valor (V)** | | 1 | 12.03 | | 2 | 12.05 | | 3 | 12.02 | | 4 | 12.07 | | 5 | 12.00 | | 6 | 12.04 | | 7 | 12.03 | | 8 | 12.06 | | 9 | 11.99 | | 10 | 12.06 | | **Promedio** | **12.035** | | **Ea** | **0.035** | | **Er** | **2.92 × 10⁻³** | |  |

| **Voltaje Nominal** | **Promedio Medido (V)** | **Error Absoluto Medio (Ea)** | **Error Relativo Medio (Er)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 V | 5.0551 | 0.0551 | 0.01102 |
| 3.3 V | 3.3277 | 0.0277 | 8.39 × 10⁻³ |
| 12 V | 12.035 | 0.035 | 2.92 × 10⁻³ |